|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASANSÖRÜN CİNSİ | TAM OTOMATİK İNSAN ASANSÖRÜ | | | |
| SENSÖRÜN TİPİ | ELEKTİRİKLİ | | | |
| ASANSÖR SAYISI | 1 | | | |
| TAŞIMA KAPASİTESİ | 8 KİŞİLİK 600 KG | | | |
| HIZ | 1.0 M/S | | | |
| SEYİR MESAFESİ | 12 M TAKRİBEN | | | |
| KAT/DURAK SAYISI | 4/4 | | | |
| KABİN | LİFT UP-A SERİSİ | | | |
| GİRİŞ SAYISI | 1 | | | |
| ÖLÇÜLER (G X D X Y) | GENİŞLİK |  | | |
| DERİNLİK |  | | |
| YÜKSEKLİK |  | | |
| KABİN RAYLARI X | TÜRKELİ & ÇELİK RAY | | EBAT |  |
| AĞIRLIK RAYLARI X |  | | EBAT |  |
| AYDINLATMA | SPOT & LED | | | |
| SÜPÜRGELİK | PASLANMAZ | | | |
| ZEMİN KAPLAMASI | ÇAKIL TAŞI | | | |
| KABİN KONTROL PANELİ | MİCROPLUSH KAYIT BUTONLARI, ALARM, LCD GÖSTERGE, OPTİK VE AKUSTİK AŞIRI YÜK İKAZI, FAN ANAHTARI, ACİL AYDINLATMA  TEL. HABERLEŞME | | | |
| KUMANDA SİSTEMİ | MİCROPROCCESSÜRLÜ ELEKTRONİK TİP, İKİ YÖNLÜ TOPLAMA, SİMLEKS, YANGIN. DEPREM İHBARINDA ANA DURAĞA DÖNME ÖZELLİĞİ, MİKROLİFT KURTARAN ÖZELLİĞİ | | | |
| KAT SİNYALİZASYONU | MİCROPLUSH KAYIT BUTONU, LCD KAT GÖSTERGESİ DİJİTAL | | | |
| KABİN KAPISI | LİFT-UP A SERİSİ (VANDAL, YANMAZLIK SERTİFİKALI) | | | |
| KAPLAMA MALZEMESİ | SATİNE PASLANMAZ | | | |
| EMNİYET GEREÇLERİ | ELEKTROMEKANİK KİLİT VE BOY FOTOSEL | | | |
| ÖLÇÜLER (G x Y) | 90X200 CM | | | |
| KAT KAPILARI | LİFT-UP A SERİSİ (VANDAL, YANMAZLIK SERTİFİKALI) | | | |
| KAPLAMA MALZEMESİ | SATİNE PASLANMAZ | | | |
| EMNİYET GEREÇLERİ | ELEKTROMEKANİK KİLİT | | | |
| ÖLÇÜLER (G x Y) | 90X200 CM | | | |
| TAHRİK SİSTEMİ/MAKİNE | 81/20 STANDARDINA UYGUN AKİŞ MRL & AKAR MAKİNA | | | |
| GÜÇ | 3X380/220V 50 HZ | | | |
| KONUMU | KUYU İÇİ | | | |
| KUYU ÖLÇÜLER | 170X180CM | | | |
| KUYU DİBİ DERİNLİĞİ | 150 CM | | | |
| KUYU ÜST EMNİYET YÜKSEKLİĞİ | 150 | | | |

 